СОГЛАСОВАНО Председатель профкома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Махаури З.А./ протокол № 1 от 11.08. 2023г.

УТВЕРЖДЕНО Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Приказ № 35 от 11.08.2023г.

**Инструкция**

**по пожарной безопасности в школе ГБОУ «ООШ с.п. Чемульга»**

**1. Общие положения инструкции по пожарной безопасности**

1.1. Данная инструкция по пожарной безопасности в школе разработана для всех работников общеобразовательного учреждения.

1.2. Инструкция содержит общие положения о пожарной безопасности, требования к руководителю школы и сотрудникам по обеспечению пожарной безопасности, противопожарной защиты.

1.3. Настоящая инструкция разработана согласно:

- Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями согласно Постановлениям Правительства РФ от 17.02.2014г. №113, 23.06.2014г. N 581, 06.03.2015г № 201, 10.10.2015г №1213, 06.04.2016г. №275 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ»;

- Приказу МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645 (ред. от 22.06.2010г.) «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

- Федеральному закону №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 23.06.2016г.

1.4. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности несут не только непосредственные виновники, но и руководитель школы и его заместители, не обеспечившие соблюдение мер пожарной безопасности.

1.5. Лица, виновные в нарушении данной инструкции, в зависимости от характера нарушений и тяжести последствий, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, а также возмещению материального ущерба.

**2. Требования пожарной безопасности до начала работ**

2.1. Все работники школы должны знать места нахождения первичных средств пожаротушения (огнетушитель, песок): в кабинетах, мастерских, актовом зале, столовой, учебных блоках, коридорах, холлах, в комнате сторожей, на вахте у дежурного вахтера.

2.2. Пожарные щиты расположены в здании школы, учебных мастерских, на лестничной клетке.

2.3. Перед началом работы работник школы должен убедиться в наличии всех первичных средств пожаротушения. Знать и уметь воспользоваться ими.

2.4. Должностные лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность, должны обеспечить сотрудников школы и учащихся информацией (схемами) об эвакуационных путях с указанием местонахождения первичных средств пожаротушения. Схемы и планы эвакуации с указанием мест нахождения огнетушителей, аптечек, телефона должны быть вывешены на путях эвакуации. Каждый работник учебного учреждения обязан

ознакомиться с данной информацией для принятия быстрых и четких действий при возникновении пожара.

**3. Требования пожарной безопасности во время у**ч**ебных занятий, выполнения работ** 3.1. Все без исключения работники школы должны соблюдать противопожарный режим. Противопожарный режим включает:

• обязательное выполнение правил поведения на рабочем месте; • правильное хранение всех видов материалов;

• соблюдение технических правил эксплуатации приборов, устройств и оборудования. 3.2. Каждый работник школы должен знать и помнить, что с огнём надо обращаться осторожно. Курить в здании и на территории учебного заведения запрещается.

3.3. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы должны быть всегда свободными и ничем не загромождаться, так как являются непосредственными путями эвакуации учащихся и сотрудников школы.

3.4. Не допускается даже временное загромождение путей эвакуации.

3.5. Необходимо следить за тем, чтобы в кабинете обслуживающего труда включенные утюги, а в кабинете кулинарии – электроплиты не оставляли без присмотра. Не включали в помещениях нагревательные электрические приборы (камины, кипятильники, электрочайники).

3.6. Большую пожарную опасность представляют вытяжные вентиляционные установки и шахты, в которых может скапливаться большое количество горючей пыли. Поэтому необходимо четко выполнять графики по профилактике технического состояния и чистоты вентиляционных шахт естественной и принудительной вентиляции.

3.7. Категорически запрещается использовать противопожарный инвентарь на иные хозяйственные нужды.

**4. Требования пожарной безопасности по окончании работ**

4.1. Ежедневно перед закрытием помещения (класса, кабинета, мастерской, склада) ответственные лица должны внимательно проверить рабочие места и оборудование.

4.2. Помещения в школе закрывают и сдают под охрану лишь после того, как осмотром установлено, что отсутствует угроза возникновения пожара.

4.3. При проверке учебных кабинетов, иных помещений нужно убедиться, что выключены свет, электроприборы и электрооборудование обесточены (выключены из розеток), обесточены электрические сети, убран из кабинета мусор, выключены приточно-вытяжные вентиляционные установки; отсутствует в помещении запах гари, дыма и т.д.

4.4. Проходы, выходы и подходы к средствам пожаротушения должны быть свободны и не загромождены.

**5. Требования пожарной безопасности в аварийных ситуациях**

5.1. При возникновении пожара (возгорания, задымления), первый, заметивший его, должен немедленно подать сигнал пожарной тревоги. Для этого в каждом учебном блоке на стене, на лестничной площадке на стене находятся специальные кнопки экстренного включения тревожного сигнала. Также, в радиорубке находится система оповещения о возникшем пожаре и необходимой эвакуации, которую необходимо включить, нажав красную кнопку «Пожар». При необходимости можно скорректировать действия эвакуирующихся по микрофону с помощью системы радиооповещения.

5.2. Необходимо сообщить о случившемся директору школы, дежурному администратору и вызвать пожарную охрану по телефону 101. Соединившись с пожарной командой, необходимо чётким голосом сообщить о том, где возник пожар, что горит и кто сообщает о пожаре. Телефонную трубку можно повесить только тогда, когда сообщающий человек о пожаре получит подтверждение от принимающего сообщение о правильности приёма и о выезде на место пожара пожарной команды МЧС.

5.3. Независимо от вызова сотрудников МЧС, при возникновении пожара, ответственный за пожарную безопасность в школе немедленно принимает меры к организованной эвакуации людей из опасной зоны пожара и организует тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

5.4. При работе по тушению пожара в задымлённых кабинетах необходимо принимать меры предосторожности, чтобы не получить отравление в дыму окисью углерода и другими токсичными газами.

5.5. Тушение пожара в зоне высоких температур должна быть кратковременной во избежание теплового удара и ожога лёгких.

5.6. Электрические сети, напряжением выше 36 В, в зоне пожара и задымления обесточиваются.

5.7. По прибытию пожарной команды МЧС руководителем тушения пожара автоматически становится начальник прибывшего подразделения и все поступают в его распоряжение.

*Ответственный за пожарную безопасность*

*С инструкцией ознакомлен (а)* «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/